Mittausohjetaulukko									Liite 3
Tila, kohde, kaluste tai varuste	Mitattava tai arvioitava asia	Mittaus- tai arviointiohje	Huomioitavaa/lisätietoja	

Esteetön wc	vapaa tila (pyörähdysympyrä)	vapaaksi tilaksi lasketaan vapaa tila myös korkeussuunnassa eli mittaan ei lasketa pesualtaan tai wc-istuimen alle jäävää tilaa		
	vapaa tila wc-istuimen sivulla 	mitataan alas lasketun käsituen reunasta seinään (oikea ja vasen puoli kartoittajasta päin katsottuna)	huomioidaan mm. wc-paperitelineet, tukikaiteet  ja muut vapaata tilaa mahdollisesti rajoittavat asiat	
	etäisyys wc-paperitelineeseen ja käsisuihkuun 	mitataan wc-istuimen etureunasta	varusteiden tulee sijaita etuviistossa wc-istuimelta katsottuna	
Hissi

	ohjauspaneelin korkeus	mitataan ylimmän painikkeen keskikohdan korkeus maasta		
	hissikorin vapaa leveys ja syvyys	mitatessa tulee ottaa huomioon hissikorin mahdolliset tukikaiteet ja varusteet, jotka voivat pienentää hissin vapaata leveyttä ja syvyyttä		
Induktiosilmukka	induktiosilmukan toimivuus ja kuuluvuusalue	tarkistetaan induktiosilmukkatesterillä tai vastaavalla laitteella (ks. kohta 3.1.5 Kartoittaminen)		
Istuin	istuimen korkeus	mitataan istuimen etureunan kohdalta		
Kontrasti (tummuuskontrasti) 	tummuuskontrastin riittävyys 	arvioidaan ilman salamaa otetun mustavalkoisen valokuvan avulla
	valokuvan tarkkuus (käytä tarvittaessa kameran jalustaa) ja tietokoneen näytön asetukset (palauta oletusasetukset)	
Tila, kohde, kaluste tai varuste	Mitattava tai arvioitava asia	Mittaus- tai arviointiohje	Huomioitavaa / lisätietoja	
Kuunteluympäristö	jälkikaiunta-aika	arvioidaan taputustestillä	ks. kohta 3.1.2.1 Kaikuisuus	
	taustamelu	mitataan äänenvoimakkuusmittarilla (dB-mittari) ja/tai kirjataan ylös taustamelun lähde	ks. kohta 3.1.2.2 Taustamelu	
Kynnys	kynnyksen korkeus	mittaamisessa käytetään tarvittaessa apuna kaltevuusmittaa, joka asetetaan vaakatasoon kynnyksen päälle 	onko kynnys yksinkertainen vai porrastettu	
Käsijohteet ja tukikaiteet	käsijohteen korkeus	mitataan porrasaskelman etureunasta tai luiskan, lattian tai maan pinnasta käsijohteen yläreunaan		
	käsijohteen käytettävyys	tarkastetaan käsijohteen kiinnitys ja mitataan halkaisija sekä etäisyys seinästä	huomioidaan mahdolliset kalusteet ja kasvit, jotka estävät käsijohteen käytön	
Liikkumisesteisen autopaikka (LE-autopaikka)	LE-autopaikan leveys
	mitataan autopaikan reunaviivan puolesta välistä vastakkaisen reunaviivan puoleen väliin		
	LE-autopaikan pituus- ja sivukaltevuus	mitataan autopaikan kaltevimmasta kohdasta		
Luiska, kulkuväylä

	pituuskaltevuus	mitataan luiskan tai kulkuväylän jyrkimmästä kohdasta (tarvittaessa useammasta kohdasta)		
	sivukaltevuus	mitataan luiskan tai kulkuväylän sivusuuntainen kaltevuus (tarvittaessa useammasta kohdasta)
		
Tila, kohde, kaluste tai varuste	Mitattava tai arvioitava asia	Mittaus- tai arviointiohje	Huomioitavaa / lisätietoja	
Näköympäristö	häikäisy ja kiillot	havainnoidaan sileäpintaisen muovikalvon tai peilin avulla

ks. kohta 3.2.3.1 Näönvarainen havainnointi		
Opaste	opasteen korkeus	mitataan tekstin keskikohdan korkeus lattiasta tai maasta		
	opasteen tekstin korkeus	mitataan isoimman kirjaimen mukaan	opasteiden ja kirjasimen koko määrittyy katseluetäisyydestä (ks. kohta 3.3.1 Opasteet)

Ovi	oven avaamiseen tarvittava voima	mitataan jousivaa’alla (ks. kohta 3.6.2 Ovi)	mahdolliset ovensulkimet (ovipumput)	
	vapaa kulkuaukko	mitataan oven todellinen aukeamiskulma (ks. kohta 3.6.2 Ovi)	otetaan huomioon kulkuaukkoa mahdollisesti pienentävät vetimet, rakenteet ja kiinteät kalusteet 	
	lasiovi – kontrastimerkintä (korkeus ja havaittavuus)	mitataan merkinnän korkeus maasta ja arvioidaan kontrastimerkinnän havaittavuus	ks. Kontrasti ja kohta 3.6.2 Ovi	
Painikkeet/painonapit (esim. hissin painikkeet, ovikello)	painikkeen sijaintikorkeus	mitataan painikkeen/painonapin keskikohdan korkeus lattiasta/maanpinnasta

		
Tila, kohde, kaluste tai varuste	Mitattava tai arvioitava asia	Mittaus- tai arviointiohje	Huomioitavaa / lisätietoja	
Porras	porrasaskelmien lukumäärä	lasketaan nousujen lukumäärä (kerros)tasanteiden välillä		
	porrasaskelman nousu	mitataan vähintään kolmesta porrasaskelmasta portaiden keskeltä sekä mitataan portaiden ylin ja alin askelma
mitta otetaan askelman keskikohdasta

	ulkoporras joudutaan aina sovittamaan maastoon, minkä vuoksi ylimmän ja alimman askelman nousu voi poiketa merkittävästi muista 
myös sisälle asennettavien valmisportaiden asennustoleranssi voi vaihdella	
	porrasaskelman etenemä	mitataan vähintään kolmesta porrasaskelmasta

mitta otetaan askelman keskikohdasta

	kierreportaassa etenemä mitataan 600 mm:n etäisyydeltä askelman kapeasta päädystä (kun portaan leveys ≤ 1200 mm) ja 900 mm:n etäisyydeltä (kun portaan leveys ≥ 1200 mm)	
	askelmien etureunojen kontrastien riittävyys	ks. Kontrasti
		
Pysäkkialueet
	katoksen seinärakenteiden ja ajoradan välinen suurin ja pienin leveys	mitataan vapaa tila katoksen seinärakenteiden ja ajoradan välillä (mittaan voidaan laskea reunatuen syvyys)		
	pysäkkialueen sivukaltevuus	mitataan pysäkin sivusuuntainen kaltevuus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta		
	pysäkkialueen pituuskaltevuus	mitataan pysäkin ajoradan suuntainen kaltevuus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta		
	pysäkkikatoksen syvyys	mitataan katetun alueen syvyys	otetaan huomioon tilaa pienentävät rakenteet ja kalusteet	
	pysäkin korotus ajorataan nähden	mitataan reunatuen korkeus pysäkkikatoksen edestä tai pysäkkialueen keskikohdasta		
Pöytä	pöydän korkeus	mitataan pöytälevyn yläpinnan korkeus lattiasta tai maasta		
	vapaa polvitila (syvyys, leveys ja pituus) pöydän alla	mitataan todellinen vapaa tila	otetaan huomioon vapaata tilaa mahdollisesti rajoittavat rakenteet (esim. pesualtaan viemäriputket, pöydän rakenteet)	
Sisäänkäynti	vapaa tila sisäänkäynnin ja oven edustalla	mitataan todellinen vapaa tila	otetaan huomioon oven avaamiseen tai avautumiseen tarvittava tila, jota ei sisällytetä vapaan tilan mittaan	
Suojatiet ja jalkakäytävät

	suojatien alkamiskohdan pituuskaltevuus	mitataan suojatien alkamiskohdan keskikohdasta		
	pystysuoran reunatuen korkeus	mitataan oikeasta ja vasemmasta reunasta, noin 20 cm:n etäisyydeltä reunasta		
	suojatiemerkin sijainti	mitataan etäisyys sekä ajoradasta että suojatien alkamiskohdasta	ks. kohta 3.4.1 Suojatiet ja jalkakäytävät	
	liikennevalojen painonapin sijainti	mitataan painonapin keskikohdan korkeus maasta ja painonapin etäisyys suojatien reunasta	ks. kohta 3.4.1 Suojatiet ja jalkakäytävät	
	keskisaarekkeen leveys	mitataan jalankulkuväylän leveys		
	keskisaarekkeen syvyys	mitataan keskisaarekkeen syvyys	mittaan voidaan sisällyttää suorat reunatuet, mutta ei luiskattuja reunatukia tai luiskareunatukea	
Tila, kohde, kaluste tai varuste	Mitattava tai arvioitava asia	Mittaus- tai arviointiohje	Huomioitavaa / lisätietoja	
Säilytystila	vaatekoukkujen korkeus	mitataan vaatekoukun yläpinnan korkeus lattiasta 	tärkeää, että käyttäjä ulottuu ripustamaan vaatteen koukkuun	
Tuulikaappi	vapaa tila	mitataan todellinen vapaa tila	otetaan huomioon ovien avaamiseen tai avautumiseen tarvittava tila, jota ei sisällytetä vapaan tilan mittaan	
Valaistus	valaistusvoimakkuus	mitataan valaistusvoimakkuusmittarilla 
	ks. kohta 3.2.3.3 Valaistusvoimakkuuksien mittaaminen