{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Yleistä","iLOQ S5","Abloy Pulse"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Yleistä","index":0,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Lukitus- ja heloitussuunnitteluohje"]
[null,"22.5.2025, versio 2.0 (korvaa lukitussuunnitteluohjeen (versio 1.1) sekä lukitus-  ja heloitustaulukon (versio 1.1)"]
[]
[null,"Tämä Helsingin kaupungin asuntotuotannon suunnitteluohje on tarkoitettu käytettäväksi yleisohjeena lukitusta ja heloitusta suunniteltaessa. Hankkeeseen laaditaan aina pääsuunnittelijan yhteensovittama, kohdekohtainen lukitus- ja heloitussuunnitelma. Yhtenevyys rakennusselostuksen ja ovikaavioiden kanssa varmistetaan (esim. ovien esittäminen tyypeittäin, koodeilla, tai käyttötarkoituksen mukaan jaoteltuna). \n\nOvien lukitus ja heloitus voidaan esittää taulukkomuotoisesti, kuten tässä ohjeessa, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan esittää rakennusselostustekstin yhteydessä ovien kohdalla tai ovikaavioissa. Hankkeen lukitus- ja heloitussuunnitelma tehdään sen valmistajan tuotteiden mukaisesti, joka hankkeeeen on valittu.\n\nSarjoitus on esitetty taulukoissa yleisluontoisesti ja tarkastetaan hankekohtaisesti."]
[]
[null,"Sähköinen ohjaus ja lukitus"]
[null,"Sähköinen ohjaus ja lukitus ovikaavioineen on esitetty erillisessä ohjeessa. Ohjeessa määritellään miten hankintaa palvelevissa suunnitelmissa (nk. urakkalaskentasarja) esitetään tilojen käytön sähköisen ohjauksen ja lukituksen järjestelmien hankinta ja toteutus. Linkki ohjeeseen:"]
[null,"Tilojen käytön sähköisen ohjauksen ja lukituksen suunnittelu- ja toteutusohje"]
[]
[null,"Tilaajakohtaisia ohjeita sarjoituksesta ja avainmääristä:"]
[null,"Heka:  Alla kuvakaappaus avainmääristä ja sarjoitustunnukset voimassa olevan \"Lukitus ja avainmäärät Hekassa\"- ohjeen mukaisesti (projektipäällikkö toimittaa koko ohjeen lukitusurakoitsijalle). Tietoja tarkennetaan hankekohtaisesti"]
[null,"Haso: Sovelletaan Hekan sarjoitusta ja avainmääriä, tarkastetaan hankekohtaisesti Hasolta."]
[null,"As Oy: Sovelletaan Hekan sarjoitusta ja avainmääriä, tarkastetaan hankekohtaisesti."]
[]
[]
[]
[]
[null,"Hekan sarjoitustunnukset ja kaavio avainmääristä (sovelletaan Haso- ja AsOy-kohteissa)"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Lyhenne","Avaintyyppi"]
[null,null,null,null,null,null,"Y","yleisavain"]
[null,null,null,null,null,null,"H","huoltoavain"]
[null,null,null,null,null,null,"P","lehdenjakaja"]
[null,null,null,null,null,null,"R","reittiavain"]
[null,null,null,null,null,null,"kA","kaikki asunnot"]
[null,null,null,null,null,null,"eA","emännän avain"]
[null,null,null,null,null,null,"pA","asunnot porraskohtaisesti"]
[null,null,null,null,null,null,"oA","oma asunto"]
[null,null,null,null,null,null,"VSS","väestönsuojelulaitteet"]
[null,null,null,null,null,null,"AH","autohalli"]
[null,null,null,null,null,null,"L","liiketila"]
[null,null,null,null,null,null,"E","energialaitos, paikallinen jakeluverkon haltija"]
[null,null,null,null,null,null,"KTL1E","KTL1E"]
[null,null,null,null,null,null,"tmk","talotoiminkunta / hallitus"]
[null,null,null,null,null,null,"s","siivooja"]
[null,null,null,null,null,null,"(K)","(kerhohuone)"]

{"sheet":"iLOQ S5","index":1,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Att iLOQ S5 lukitusohje suunnittelijoille",null,null,null,null,null,"2025-05-22"]
[]
["Huomioitava suunnittelussa:"]
["Kaikki palo-ovet varustetaan DC199-sulkimilla, niihin ei asenneta kolmio- tai kulmavasteita."]
["Saunaosaston ja kerhohuoneen avainpesille rajoitettu kulkualue (VAK-ohjaus), joka annetaan myös huoneistojen avaimille."]
["Sähkölukitukset sinisellä"]
[]
["Lukituskohde","Ovityyppi","Heloitus-tunnus","Lukkomalli (av.pesä, lukkorunko)","Painike/Vedin","Ovensuljin (tai vastaava)","Muu heloitus","Sarjoitus (Heka)","HUOM."]
["Asunnot\n(Lokinkeräys pois päältä)","Asunnon kerrostaso-ovi\nVarmuuslukkovaraus","ATT01","ME148 (5B201.10 + LC194) sekä\n4181 + E10.D7 + E10.D6","lankavedin sisäpuolella",null,"Postiluukku, ovisilmä, ovikello, saranatapit. Ovenpuskinseinän yläosaan.","Y,oA","Varmuuslukkovaraus sisältää lukkorungon, joka peitetään peitekilvillä.\n\nMahdollinen avainpesä asennetaan asukasmuutoksena."]
[null,"Asunnon ulko-ovi (pientalo tai luhtitalo)","ATT02","ME115 (5B201.1 + LC102)","Forum 4/007 Ms Cr",null,"Postiluukku, ovisilmä, ovikello, saranatapit, varmuusketju. Ovenpuskin seinän yläosaan.","Y,oA"]
[null,"Parvekeovi (ei alin kerros)","ATT03","FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Abloy DH83 LK Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite, \nlukitusnuppi"]
[null,"Parvekeovi alin kerros (terassi)","ATT04","FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Sisäpuolelle DH83 K Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite, \nlukitusnuppi"]
[null,"Asunnon väliovi","ATT05",2014,"Prime 15/001 Zn Cr",null,"LH001 P Peitekilpi"]
[null,"Asunnon WC ja kylpyhuone","ATT06","2014 + LH001 WC Fe Cr Vääntönuppi","Prime 15/001 Zn Cr"]
[null,"Asunnon saunanovi","ATT07","Rullasalpa (valmistajan vakio)","Puuvedin (valmistajan vakio)"]
[null,"Asunnon liukuovi","ATT08",null,"Kuppivedin (valmistajan vakio)"]
[null,"Asunnon postilaatikko","ATT27","C5S.5 + A10.59 + Telki",null,null,null,"Y,oA"]
["Porrashuoneet\n(Lokinkeräys pois päältä)","Porrashuoneen ulko-ovi (profiiliovi) \n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT20","EM416 (5C201.2C + EL402)","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ulko-ovi (profiiliovi)\n+ iLOQ S5 Online\n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT21","EM416 (5C201.2 + A10.34 + EL402)\nN502 Ovimod + N504i PIN-lukija","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon).\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ulko-ovi oviautomatiikalla (profiiliovi)\n+ iLOQ S5 Online\n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT22","EM234 (5C203.2 + A10.34 + EL495)\nN502 Ovimod + N504i PIN-lukija","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","1L-kääntöovikoneisto\nkevennetyllä avauksella + virtajohto","EA281 YV 2kpl, EA227 kaap, 201A D ovirasia, laserskanneri molemmin puolin ovea ja kyynärkytkimet (rst) sisäpuolelle seinään. EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ovi pysäköintitiloista, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT23","EXH401 (5C203.2C + EL480)","Forum 4/0650 EXIT Mr Cr jaetulla karalla","DC240 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)","Y,H,AH, s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Tarvittaessa Riko-lasi-painike)"]
[null,"Porrashuoneen ovi pysäköintitiloista, myös palo-ovet, (umpiovi)","ATT24","EXH501 (5B203.2C + EL581)","Forum 4/032 EXIT Mr Cr jaetulla karalla","DC240 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,AH, s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Tarvittaessa Riko-lasi-painike)"]
[null,"Tuulikaapin sisäovi (profiiliovi)","ATT25",null,"Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Nimi- ja ilmoitustaulu","ATT26","Valmistajan vakio",null,null,null,"Y,H  (ilm.taulussa lisäksi tmk) "]
[null,"Asukaspalvelulaatikko","ATT27","C5S.5 + A10.59 + Telki",null,null,null,"Y,H, tmk"]
["Yhteistilat\n(Lokinkeräys pois päältä)","Yhteistilojen ulko-ovi (umpiovi)","ATT40","ME148 (5B201.2C + LC194)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500/EA503 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste.\nKerhohuoneessa sähkökäyttöinen ovisummeri.","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen ulko-ovi (prof.ovi) ","ATT41","5C201.2C + LC305","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste.\nKerhohuoneessa sähkökäyttöinen ovisummeri.","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (umpiovi)","ATT42","ME138 (5B203.1 + CY001 + LC120)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY001 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (profiiliovi)","ATT43","ME221 (5C203.1 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Kierrätyshuoneen ovi (kohteet joissa on kierrätyshuone)","ATT44","EM416 (5C201.2 + A10.34 + EL402)\nN502 Ovimod + N504i PIN-lukija","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon).\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,kA","Tarkistettava kohdekohtaisesti liittyykö alueelliseen jätehuoltojärjestelmään."]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (umpiovi, rivitaloyhtiöt)","ATT45","ME138 (5B203.2 + A10.34 + CY001 + LC120)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum","N501 Ovimoduli + A10.132 virtalähde,\nEA281 YV, Ovikaap 10m, kytkentäkotelo sähkönsyöttöä varten (SU)","Y,H,kA","CY001 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (profiiliovi, rivitaloyhtiöt)","ATT46","ME221 (5C203.2 + A10.34 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum","N501 Ovimoduli + A10.132 virtalähde,\nEA281 YV, Ovikaap 10m, kytkentäkotelo sähkönsyöttöä varten (SU)","Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Lukittava aitaus syväkeräysastioiden ympärillä","ATT47","ME221 (5C203.1 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan, Molok-syväkeräysastioihin ei tule lukkoa"]
[null,"Irtaimistovarasto, LVV, UVV ulko-ovi (umpiovi)","ATT40","ME148 (5B201.2C + LC194)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500/EA503 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Irtaimistovarasto, LVV, UVV ulko-ovi (profiiliovi)","ATT41","5C201.2C + LC305","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT48","ME148 (5B201.20C + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT49","5C201.20C + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LVV, UVV sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT48","ME148 (5B201.20C + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LVV, UVV sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT49","5C201.20C + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Irtaimistovarasto sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT50","ME148 (5B201.20C + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500/EA503 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon).","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Irtaimistovarasto sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT51","5C201.20C + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon).","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Talosaunan pukuhuone (umpiovi) + VAK-ohjaus","ATT52","ME148 (5B201.20C + A10.35 +  LC194) +\n4249 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia","Y,H,kA,s","VAK-ohjaus sylinterille. Seinällä oleva \nsiivouskytkin liitetään kiinteistöautomatioon."]
[null,"Talosaunan pukuhuone (umpiovi) Electrolux ELS Vision\n+ VAK-ohjaus","ATT53","EXH501 (5B203.20C + A10.35 + EL581)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)\n4249 + LH007 WC Zn Hcr Vääntönuppi","Forum 4/032 Mr Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nElectrolux-lukijasta. Seinällä oleva siivouskytkin liitetään kiinteistöautomatioon."]
[null,"Talosaunan terassinovi","ATT04","FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Sisäpuolelle DH83 K Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite, \nlukitusnuppi"]
[null,"Talosaunan WC-ovi","ATT55","LC291 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/008 Zn Cr",null,"Tukikahva 600mm"]
[null,"Löylyhuoneen ovi","ATT07","Rullasalpa (valmistajan vakio)","Puuvedin (valmistajan vakio)",null,null,null,"Puuvedin pystymallia"]
[null,"Pesulan ovi (umpiovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT56","EXH501 (5B203.20C + EL581)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nNortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (profiiliovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT57","EXH401 (5C203.20C + EL480)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch) ","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nNortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (umpiovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT58","EXH501 (5B203.20C + EL581)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Forum 4/032 Mr Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nElectrolux-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (profiiliovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT59","EXH401 (5C203.20C + EL480)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66) ","Forum 4/0650 EXIT Mr Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nElectrolux-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (umpiovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT60","EM316 (5B201.2C + EL502)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500/EA503 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nNortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (profiiliovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT61","EM416 (5C201.2C + EL402)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nNortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (umpiovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT62","EM316 (5B201.2C + EL502)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500/EA503 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nElectrolux-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (profiiliovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT63","EM416 (5C201.2C + EL402)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku iLOQ S5-avaimen tagillä \nElectrolux-lukijasta"]
[null,"Kerhohuoneen ovi (umpiovi)\n+ VAK-ohjaus","ATT64","ME148 (5B201.20C + A10.35 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia,\netälukija varaus","Y,H,kA,s","VAK-ohjaus sylinterille"]
[null,"Kerhohuoneen ovi (profiiliovi)\n+ VAK-ohjaus","ATT65","5C201.20C + A10.35 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia,\netälukija varaus","Y,H,kA,s","VAK-ohjaus sylinterille"]
[null,"Kuivaushuone, kun kulku pesulan kautta","ATT66","LC290","Forum 4/008 Zn Cr",null,"LH008 P Peitekilpi,\nEA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia,\netälukija varaus"]
[null,"Kuivaushuoneen ovi (umpiovi)","ATT67","ME148 (5B201.20C + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","Sähkövaraus: YV EA281, kaapelireitti oveen ja karmiin, etälukija varaus  ","Y,H,kA/eA,s"]
[null,"Kuivaushuoneen ovi (profiiliovi)","ATT68","5C201.20C + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum","Sähkövaraus: YV EA281, kaapelireitti oveen ja karmiin, etälukija varaus  ","Y,H,kA/eA,s"]
[null,"Yhteistilojen lukitsematon väliovi (umpiovi)","ATT69","LC290","Forum 4/008 Zn Cr",null,"LH008 P Peitekilpi",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen lukitsematon väliovi (profiiliovi)","ATT70","LC303","Forum 4/0650 Ms Cr","DC335 + DC199 Alum",null,null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen lukittu WC-ovi","ATT71","ME148 (5B201.20C +  LC194) +\n4249 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/008 Zn Cr","DC335 + DC199 Alum","Tukikahva oven sisäpuolella 600mm"]
[null,"Parkkihallin ulko-ovi (profiiliovi)\n+ iLOQ S5 Online","ATT72","EM416 (5C201.2 + A10.34 + EL402)\nN502 Ovimod + N504i PIN-lukija","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, 201A D ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)","Y,H,AH,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Parkkihallin nosto-ovi/puomi\n+ iLOQ S5 Online","ATT73","N502 Ovimod + N504i PIN-lukija",null,null,"Nosto-oven/puomin GSM-ohjaus \n(4G-modeemi)","Y,H,AH,s"]
[null,"Kiinteistön yksittäiset autotallit","ATT74","Autotallien lukitus/heloitus suunnitellaan kohdekohtaisesti"]
[null,"Autojen lämmitystolpat","ATT75","iLOQ A10.114 + Telki"]
["Tekniset tilat","Siivouskomero","ATT80","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,"(Ovensuljin DC335 + vetolaite DC190 tai palo-oven vetolaite DC199)","Y,H,s"]
[null,"Sähkömittarikeskus (1-lehtinen, puu umpiovi)","ATT81","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,null,"Y,H,E","2L-ovessa lisäksi 2kpl DF849 reunasalpoja"]
[null,"LJH sisäovi (metalli umpiovi)","ATT82","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH sisäovi (profiiliovi)","ATT83","5C201.10 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"SPK sisäovi (metalli umpiovi)","ATT82","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"SPK sisäovi (profiiliovi)","ATT83","5C201.10 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH/SPK ulko-ovi (metalli umpiovi)","ATT84","ME148 (5B201.1 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH/SPK ulko-ovi (profiiliovi)","ATT85","5C201.1 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Muuntamon ulko-ovi (umpiovi)","ATT86","ME148 (CY001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"E","Energialaitoksen sarjaan"]
[null,"Muuntamon ulko-ovi (profiiliovi)","ATT87","CY066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"E","Energialaitoksen sarjaan"]
[null,"Hissikonehuone","ATT82","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,R"]
[null,"Teletila","ATT82","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"KTL1E"]
[null,"Tikkaat ullakkotilaan","ATT88","H5S3.10.25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H,R"]
[null,"Tikkaat ullakkotilaan, luukku","ATT88","H5S3.10.25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H,R"]
[null,"Huoltoluukku, sisätilan","ATT89","2297 (5B201.10 + LC197)",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, ulkotilan","ATT90","2297 (5B201.1 + LC197)",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, lattiaan upotettu","ATT88","H5S3.10.25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, ulkotilan, riippulukolla","ATT91","H5S3.1.25 Riippulukko",null,null,"Sääsuoja riippulukolle","Y,H"]
[null,"Ulkopuolen tikkaat","ATT91","H5S3.1.25 Riippulukko",null,null,"Sääsuoja riippulukolle","Y,H"]
[null,"VSS-komero (/ aukiteljetty vss-ovi)","ATT88","H5S3.10.25 Riippulukko",null,null,null,"Y, VSS"]
[null,"VSS-laatikko","ATT88","H5S3.10.25 Riippulukko",null,null,null,null,"Tarvittaessa oma lukko"]
["Liiketilat \n(Lokinkeräys pois päältä)","Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi)\n(kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT100","2295 (5B201.1 + LC195) sekä\n5D101.1 + 4181)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia,\netälukija varaus\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi)\n(kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT101","2537 (5C201.1 + LC302) sekä\nME202 (5E102.1.10 + DL2035)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, ovikaapeli, 201A D ovirasia,\netälukija varaus\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi)\nMikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT102","2295 (5B201.1 + LC195) sekä\n5D101.1 + 4181X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, 201A D ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi)\nMikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT103","2537 (5C201.1 + LC302) sekä\n5E102.1.10 + LC307X","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, 201A D ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi)\nMoottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT104","2295 (5B201.1 + LC195) sekä\n5D101.1 + EL578 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, 201A D ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi)\nMoottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT105","2537 (5C201.1 + LC302) sekä\nEM220 (5E102.1.10 + EL651 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, 201A D ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Tuulikaapin ovi (profiiliovi)","ATT25",null,"Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi)\n(kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT106","ME148 (5B201.10 + LC194) sekä\nME102 (5D102.10.10 + 4181)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi)\n(kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT107","5C201.10 + LC305 sekä\n5E102.10.10 + DL2035","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi)\nMikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT108","ME148 (5B201.10 + LC194) sekä\n5D101.10 + 4181X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, 201A D ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi)\nMikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT109","5C201.10 + LC305 sekä\n5E102.10.10 + LC307X","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, 201A D ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi)\nMoottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT110","ME148 (5B201.10 + LC194) sekä\n5D101.10 + EL578 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, 201A D ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi)\nMoottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT111","5C201.10 + LC305 sekä\nEM220 (5E102.10.10 + EL651 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, 201A D ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Lukitsematon väliovi (puu umpiovi)","ATT69","LC290","Forum 4/008 Zn Cr",null,"LH008 P Peitekilpi.\n(Päiväkodin ovissa sormisuojat)",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Liiketilan WC","ATT71","ME148 (5B201.20C +  LC194) +\n4249 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/008 Zn Cr","DC335 + DC199 Alum","Tukikahva oven sisäpuolella 600mm"]
[null,"Lukittu väliovi (painiketoiminen puu umpiovi)","ATT112","2590 (5B201.10 + LC190)","Forum 4/008 Zn Cr",null,null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Lukittu väliovi (vedintoiminen puu umpiovi)","ATT113","ME148 (5B201.10 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa. "]
[null,"Erillinen jätehuone ravintolalle (ks. Jätehuone)","ATT42","ME138 (5B203.1 + CY001 + LC120)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,L","CY001 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Lukittava postilaatikko liiketilaan, rst.","ATT27","C5S.5 + A10.59 + Telki",null,null,null,"Y,L","sarjoitus liiketilan sarjaan"]
["Avainsäilöt","Tele","ATT120","KD201 + CYL153",null,null,null,"KTL1E"]
[null,"Energia","ATT121","KD201 + 5153",null,null,null,"oma (sis. R)","Asennetaan vain runko"]
[null,"Hissi","ATT121","KD201 + 5153",null,null,null,"oma (sis. R)","Asennetaan vain runko"]
[null,"Huolto","ATT122","2kpl KD201 + F50S.511",null,null,null,"sis. R","Sijainnit tarkennetaan urakkapalaverissa"]
[]
[null,"Alla linkit iLOQ suunnitteluohjeisiin"]
[null,"Kytkennät","Linkki"]
[null,"Tekniset tiedot:","Linkki"]
[null,"Vaatimukset tilaajan verkolta:","Linkki"]
[null,"Online, suunnittelun yleisohjeet:","Linkki"]
[null,"Kaapelointilaskuri:","Linkki"]

{"sheet":"Abloy Pulse","index":2,"n_rows":107,"n_cols":9,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[107,0,107,9]]}
["Att Abloy Pulse lukitusohje suunnittelijoille"]
[]
["Huomioitava suunnittelussa:"]
["Kaikki palo-ovet varustetaan DC199-sulkimilla, niihin ei asenneta kolmio- tai kulmavasteita."]
["Saunaosaston ja kerhohuoneen avainpesille rajoitettu kulkualue (VAK-ohjaus), joka annetaan myös huoneistojen avaimille."]
[]
["Lukituskohde","Ovityyppi","Heloitustunnus ABLOY","Lukkomalli (av. Pesä, lukkorunko)","Painike / vedin","Ovensuljin (tai vastaava)","Muu heloitus","Sarjoitus (tarkasta iLOQ-taulukon ohjeet)","Huom."]
["Asunnot \n(Lokinkeräys pois päältä)","Asunnon kerrostaso-ovi\nVarmuuslukkovaraus","ATT01","ME115 (CYE001 + LC102)\n+varmuuslukkorunko","Forum 4/008 Zn Cr",null,"Postiluukku, ovisilmä, ovikello, saranatapit. Ovenpuskin seinän yläosaan","Y,oA","Varmuuslukkovaraus sisältää lukkorungon, joka peitetään peitekilvillä.\n\nMahdollinen avainpesä asennetaan asumisvaiheessa."]
[null,"Asunnon ulko-ovi (pientalo tai luhtitalo)","ATT02","ME115 (CYE001 + LC102)","Forum 4/007 Ms Cr",null,"Postiluukku, ovisilmä,\novikello, saranatapit, varmuusketju. Ovenpuskin seinän yläosaan","Y,oA"]
[null,"Parvekeovi (ei alin kerros)","ATT03","FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Abloy DH83 LK Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite,\nlukitusnuppi"]
[null,"Parvekeovi alin kerros (terassi)",null,"FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Sisäpuolelle DH83 K Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite, \nlukitusnuppi"]
[null,"Asunnon väliovi","ATT04",2014,"Prime 15/001 Zn Cr",null,"LH001 P Peitekilpi"]
[null,"Asunnon WC ja suihkutilan ovi","ATT05","2014 + LH001 WC Fe Cr Vääntönuppi","Prime 15/001 Zn Cr"]
[null,"Asunnon saunanovi","ATT06","Rullasalpa (valmistajan vakio)","Puuvedin (valmistajan vakio)"]
[null,"Asunnon liukuovi","ATT07",null,"Kuppivedin (valmistajan vakio)",null,"Liukuovimekanismi (valm.vakio)"]
[null,"Asunnon postilaatikko",null,null,null,null,null,"Y,oA"]
["Porrashuoneet\n(Lokinkeräys pois päältä)","Porrashuoneen ulko-ovi (profiiliovi)\n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT20","EM416 (CYE066 + EL402)","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap,  ovirasia,\nEA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ulko-ovi (profiiliovi)\n+ päivittävä lukija\n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT21","EM416 (CYE066 + EL402)\nPPC101 pinkoodilukija\nPPR100 Kontrolleri\n","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, ovirasia,\nEA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ulko-ovi oviautomatiikalla (profiiliovi)\n+ päivittävä lukija\n+ ovipuhelinjärjestelmä","ATT22","EM234 (CYE063 + EL495)\nPPC101 pinkoodilukija\nPPR100 Kontrolleri\n","Inoxi 750 Ø40 ovenkorkuinen LK-vedin","1L-kääntöovikoneisto kevennetyllä avauksella + virtajohto","EA281 YV 2kpl, EA227 kaap, ovirasia, laserskanneri molemmin puolin ovea ja kyynärkytkimet (rst) sisäpuolelle seinään.\nEA500 Mg kosketin (liitetään\nkiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,R,P,pA,tmk,s (kA jos yhteistiloja)","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Porrashuoneen ovi pysäköintitiloista, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT23","EXH401 (CYE063 + EL480)","Forum 4/0650 EXIT Mr Cr jaetulla karalla","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia, EA500 Mg kosketin (liitetään\nkiinteistöautomatioon)","Y,H,AH, s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa (Tarvittaessa Riko-lasi-painike)"]
[null,"Tuulikaapin sisäovi (profiiliovi)","ATT24",null,"Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Nimi- ja ilmoitustaulu","ATT25","Valmistajan vakio",null,null,null,"Y,H  (ilm.taulussa lisäksi tmk) "]
[null,"Asukaspalvelulaatikko","ATT26","CLE130",null,null,null,"Y,H, tmk"]
["Yhteistilat\n(Lokinkeräys pois päältä)","Yhteistilojen ulko-ovi (umpiovi)","ATT40","ME148 (CYE001 + LC194)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500/EA503 Mg kosketin (liitetään\nkiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste. Kerhohuoneessa sähkökäyttöinen ovisummeri","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen ulko-ovi (prof.ovi)","ATT41","CYE066 + LC305","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, Ovikaap 10m, ovirasia, EA500 Mg\nkosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste. Kerhohuoneessa sähkökäyttöinen ovisummeri","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (umpiovi)","ATT42","ME138 (CYE037 + CY001 + LC120)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY001 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (profiiliovi)","ATT43","ME221 (CYE063 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (umpiovi, rivitaloyhtiöt)","ATT44","ME138 (CYE037  + CY001 + LC120)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY001 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Jätehuoneen ulko-ovi (profiiliovi, rivitaloyhtiöt)","ATT45","ME221 (CYE063 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Kierrätyshuoneen ovi (kohteet joissa on kierrätyshuone)",null,null,null,null,null,"Y,H,kA","Tarkistettava kohdekohtaisesti liittyykö alueelliseen jätehuoltojärjestelmään."]
[null,"Lukittava aitaus syväkeräysastioiden ympärillä","ATT46","ME221 (CYE063 + CY066 + LC130)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC191 Alum",null,"Y,H,kA","CY066 jätelaitoksen sarjaan"]
[null,"Irtaimistovarasto, LVV, UVV ulko-ovi (umpiovi)","ATT40","ME148 (CYE001 + LC194)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Irtaimistovarasto, LVV, UVV ulko-ovi (profiiliovi)","ATT41","CYE066 + LC305","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Kellarin sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT47","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Kellarin sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT48","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LVV, UVV sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT47","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LVV, UVV sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT48","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"IVV sisäovi, myös palo-ovet (umpiovi)","ATT49","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"IVV sisäovi, myös palo-ovet (profiiliovi)","ATT50","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,kA/eA,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Talosaunan pukuhuone (umpiovi) + aikaohjaus","ATT51","EXH501 (EL581+CYE037)\nPPR101 PIN-koodilukija\n4249 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap,ovirasia","Y,H,kA,s","Seinällä oleva siivouskytkin liitetään kiinteistöautomatioon."]
[null,"Talosaunan pukuhuone (umpiovi) Electrolux ELS Vision\n+ VAK-ohjaus","ATT52","EXH501 (EL581+CYE037)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)\n4249 + LH007 WC Zn Hcr Vääntönuppi","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia","Y,H,kA,s","Kulku Pulse-avaimen tagilla\nElectrolux-lukijasta. Seinällä oleva siivouskytkin liitetään kiinteistöautomatioon."]
[null,"Talosaunan terassinovi",null,"FIX S3105 130 Pitkäsalpa","Sisäpuolelle DH83 K Ms Cr +\nUlkopuolelle 130/100 R lankavedin",null,"FIX 150 Aukipitolaite, \nlukitusnuppi"]
[null,"Saunan WC-ovi","ATT54","LC291 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/008 Zn Cr",null,"Tukikahva 600mm"]
[null,"Saunanovi","ATT06","Rullasalpa (valmistajan vakio)","Puuvedin (valmistajan vakio)",null,null,null,"Puuvedin pystymallia"]
[null,"Pesulan ovi (umpiovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT55","EXH501 (CYE037 + EL581)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap,ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (profiiliovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT56","EXH401 (CYE063 + EL480)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Forum 4/0650 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (umpiovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT57","EXH501 (CYE037 + EL581)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ovi (profiiliovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT58","EXH401 (CYE063 + EL480)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Forum 4/0650 EXIT Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (umpiovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT59","EM316 (CYE001 + EL502)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500/EA503 Mg kosketin, EA281 YV, EA221\nkaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (profiiliovi)\nNortec FlexTouch (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan pesulan sisäpuolelle seinään)","ATT60","EM416 (CYE066 + EL402)\nRFID-lukija (Nortec FlexTouch)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Nortec-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (umpiovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT61","EM316 (CYE001 + EL502)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500/EA503 Mg kosketin, EA281 YV, EA221\nkaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Electrolux-lukijasta"]
[null,"Pesulan ulko-ovi (profiiliovi)\nElectrolux ELS Vision (Pesulavarausjärjestelmän käyttöyksikkö sijoitetaan ensisijaisesti pesulan ulkopuolelle seinään)","ATT62","EM416 (CYE066 + EL402)\nRFID-lukija (Electrolux MIFF-66)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA500 Mg kosketin, EA281 YV, EA221 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s","Kulku Pulse-avaimen tagillä Electrolux-lukijasta"]
[null,"Kerhohuoneen ovi (umpiovi)\nAikarajoitettu","ATT63","EXH501 (CYE037+ EL581)\nPPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaapeli, ovirasia,\n","Y,H,kA,s"]
[null,"Kerhohuoneen ovi (profiiliovi)\nAikarajoitettu","ATT64","EXH401 (CYE063+EL480)\nPPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija","Forum 4/0650 EXIT Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaapeli, ovirasia,\n","Y,H,kA,s"]
[null,"Kuivaushuone, kun kulku pesulan kautta"]
[null,"Kuivaushuoneen ovi (umpiovi)","ATT65","EXH501(CYE037+ EL581)\nPPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija","Forum 4/032 Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaapeli, ovirasia","Y,H,kA/eA,s"]
[null,"Kuivaushuoneen ovi (profiiliovi)","ATT66","EXH401 (CYE063+EL480)\nPPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija","Forum 4/0650 EXIT Ms Cr jaetulla karalla","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA220 kaap, ovirasia","Y,H,kA/eA,s"]
[null,"Yhteistilojen lukitsematon väliovi (umpiovi)","ATT67","LC290","Forum 4/007 Ms Cr",null,"LH007 P Peitekilpi",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen lukitsematon väliovi (profiiliovi)","ATT68","LC303","Forum 4/0650 Ms Cr","DC335 + DC199 Alum",null,null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Yhteistilojen lukittu WC-ovi","ATT69","ME148 (CYE001 +  LC194) +\n4249 + LH007 WC Zn Cr Vääntönuppi","Forum 4/008 Zn Cr","DC335 + DC199 Alum","Tukikahva 600mm"]
[null,"Parkkihallin ulko-ovi (profiiliovi)","ATT70","EM416 (CYE066 + EL402)\nPPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA221 kaap, ovirasia,\nEA500 Mg kosketin (liitetään kiinteistöautomatioon)","Y,H,AH,s","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Parkkihallin nosto-ovi/puomi\n","ATT71","PPC100 kontrolleri\nPPR101 PIN-koodilukija",null,null,null,"Y,H,AH,s"]
[null,"Kiinteistön yksittäiset autotallit","ATT72","Autotallien lukitus/heloitus suunnitellaan\nkohdekohtaisesti"]
[null,"Autojen lämmitystolpat","ATT73","CLED100"]
["Tekniset tilat","Siivouskomero","ATT80","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,"(Ovensuljin DC335 + vetolaite DC190 tai palo-oven vetolaite DC199)","Y,H,s"]
[null,"Mittarikeskus 1L (puu umpiovi)","ATT81","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,null,"Y,H,E","2L-ovessa lisäksi 2kpl DF849 reunasalpoja"]
[null,"LJH sisäovi (metalli umpiovi)","ATT82","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH sisäovi (profiiliovi)","ATT83","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"SPK sisäovi (metalli umpiovi)","ATT82","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"SPK sisäovi (profiiliovi)","ATT83","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH/SPK ulko-ovi (metalli umpiovi)","ATT84","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"LJH/SPK ulko-ovi (profiiliovi)","ATT85","CYE066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"Y,H,E,R","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Muuntamon ulko-ovi (umpiovi)","ATT86","ME148 (CY001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"E","Energialaitoksen sarjaan"]
[null,"Muuntamon ulko-ovi (profiiliovi)","ATT87","CY066 + LC305","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC240 + DC190 Alum",null,"E","Energialaitoksen sarjaan"]
[null,"Hissikonehuone","ATT82","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,H,R"]
[null,"Teletila","ATT82","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys","DC335 + DC199 Alum",null,"KTL1E"]
[null,"Tikkaat ullakkotilaan","ATT88","PLE330/25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H,R"]
[null,"Tikkaat ullakkotilaan, luukku","ATT88","PLE330/25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H,R"]
[null,"Huoltoluukku, sisätilan","ATT89","2297 (CYE001 + LC197)",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, ulkotilan","ATT90","2297 (CYE001 + LC197)",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, lattiaan upotettu","ATT88","PLE330/25 Riippulukko",null,null,null,"Y,H"]
[null,"Huoltoluukku, ulkotilan, riippulukolla","ATT91","PLEW330/25 Riippulukko",null,null,"sääsuoja riippulokolle","Y,H"]
[null,"Ulkopuolen tikkaat","ATT91","PLEE330/25 Riippulukko",null,null,"sääsuoja riippulokolle","Y,H"]
[null,"VSS-komero","ATT88","PLE330/25 Riippulukko",null,null,null,"Y, VSS"]
[null,"VSS-laatikko","ATT88","PLE330/25 Riippulukko"]
["Liiketilat\n(Lokinkeräys pois päältä)","Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi) (kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT100","2295 (CYE001 + LC195) sekä ME102\n(CYE062 + 4181)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi) (kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT101","2537 (CYE066 + LC302) sekä ME202 (LC306+CYE065)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi) Mikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT102","2295 (CYE001 + LC195) sekä ME102X\n(CYE062+ 4181X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi) Mikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT103","2537 (CYE066 + LC302) sekä ME202X\n(CYE065 + LC306X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (umpiovi) Moottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT104","2295 (CYE001 + LC195) sekä\nCYE062+ EL578 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu ulko-ovi (profiiliovi) Moottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT105","2537 (CYE066 + LC302) sekä\nEM220 (CYE065 + EL655 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, ovirasia\n\nOvenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Tuulikaapin ovi (profiiliovi)","ATT24",null,"Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC240 + DC190 Alum","Ovenpysäytin kolmiovaste tai kulmavaste",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi)\n(kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT106","ME148 (CYE001 + LC194) sekä\nME102 (CYE062 + 4181)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi) (kun tilaan on vain yksi kulkuovi)","ATT107","CYE066 + LC305 sekä\nME202 (LC306+CYE065)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum",null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi) Mikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT108","ME148 (CYE001 + LC194) sekä ME102X (CYE062 + 4181X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi)\nMikrokytkinvarmuuslukko (Master)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, pääkäyntiovi)","ATT109","CYE066 + LC305 sekä ME202X\n(CYE065 + LC306X)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA223 kaap, ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (umpiovi) Moottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT110","ME148 (CYE001 + LC194) sekä CYE062 + EL578 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Varmuuslukittu takaovi porrashuoneeseen (profiiliovi) Moottorivarmuuslukko (Slave)\n(kun tilaan on useampi kulkuovi, ei pääkäyntiovi)","ATT111","CYE066 + LC305 sekä\nEM220 (CYE065 + EL655 + EA470)","Inoxi 138-25/400 LK Rst","DC335 + DC199 Alum","EA281 YV, EA226 kaap, ovirasia","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa\n(Huom! Poistumisturvallisuus varmistettava)"]
[null,"Lukitsematon väliovi (puu umpiovi)","ATT67","LC290","Forum 4/008 Zn Cr",null,"LH008 P Peitekilpi\n(Päiväkodin ovissa sormisuojat)",null,"2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Lukittu väliovi (painiketoiminen puu umpiovi)","ATT112","2590 (CYE001 + LC190)","Forum 4/008 Zn Cr",null,null,"Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Lukittu väliovi (vedintoiminen puu umpiovi)","ATT113","ME148 (CYE001 + LC194)","131/200 LK Cr Lankavedin, läpikiinnitys",null,"Liiketilan LE wc:ssä sisäpuolella tukivedin DP139/400 AI/AHO","Y,L","2L-ovessa lisäksi DF3000 pikasalpa"]
[null,"Erillinen jätehuone ravintolalle (ks. jätehuone)",null,null,null,null,null,"Y,H,L"]
[null,"Lukittava postilaatikko liiketilaan, rst.",null,null,null,null,null,"Y,L"]
["Avainsäilöt","Tele","ATT120","KD201 + CYL153",null,null,null,"KTL1E"]
[null,"Energia","ATT121","KD201 + 5153",null,null,null,"oma (sis. R)","Asennetaan vain runko"]
[null,"Hissi","ATT121","KD201 + 5153",null,null,null,"oma (sis. R)","Asennetaan vain runko"]
[null,"Huolto","ATT122","2kpl KD201 + F50S.511",null,null,null,"sis. R","Sijainnit tarkennetaan urakkapalaverissa"]