|  |  |
| --- | --- |
| **Jakokeskus: 12013 Osoite: SYSIMIEHENTIE-RIPUSU** | |
| **Valmistaja** | ELKAMO |
| **Tyyppi**  **Alue**  **Omistaja** | EJAV900  Länsi-Pakila 341  Helsingin kaupunki, Kaupunkitekniikka |
| **Valmistusvuosi** | 2013 |
| **Käyttöönottopäivä** | 1.6.2013 |
| **Kiskon nimellisvirta**  **Kytkinten max.määrä**  **Suojaustaso**  **Rakenne** | 63 A  5  IP34D  KOTELOITU |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jonovarokekytkimen tieto** | | |
| **Lähtö** | **Lähdön suunta** | **Sulake (A)** | **Sulakealusta** | **Tila** |
| 1 | RIPUSUONTIE TUUSULANTIEL. PÄIN 16AM | 32 A | 50 | kiinni |
| 2 | RIPUSUONTIE PAKILANTIELLE PÄIN 16AM | 32 A | 50 | kiinni |
| 3 | SYSIMIEHENTIE KEHÄ I PÄIN 16AM | 32 A | 50 | kiinni |
| 4 | SYSIMIEHENTIE VÄLITALONTIELLE P. 25AXM | 32 A | 50 | kiinni |
| 5 | VAPAA | Ei määritelty | 50 | auki |
| 6 | VAPAA | Ei määritelty | 50 | auki |

Huomautus: Keskuksessa on LuconC -tukiasema

Kuittaus: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pvm: ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_