{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Täyttöhjeet","1. Kohteen erityispiirteet","2. Riskikartta","3. Analyysilomake"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Täyttöhjeet","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"1. Kohteen erityispiirteet","index":1,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,17],[8,1,8,5],[8,9,9,9],[8,10,8,17],[9,1,9,5],[9,10,9,17],[1,2,1,17],[2,1,2,17],[3,2,3,4],[6,2,6,4],[3,6,3,17],[4,6,4,17],[10,1,10,17],[73,1,73,5],[70,1,70,5],[70,10,70,17],[61,1,61,5],[61,10,61,17],[62,1,62,5],[79,1,79,5],[79,10,79,17],[33,1,33,5],[33,10,33,17],[13,10,13,17],[14,10,14,17],[15,10,15,17],[66,1,66,5],[66,10,66,17],[67,1,67,5],[67,10,67,17],[11,1,11,5],[11,10,11,17],[46,1,46,5],[47,1,47,5],[48,1,48,5],[49,1,49,5],[76,1,76,5],[76,10,76,17],[49,10,49,17],[50,1,50,5],[50,10,50,17],[12,1,12,5],[12,10,12,17],[51,1,51,5],[51,10,51,17],[52,1,52,5],[13,1,13,5],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[16,1,16,5],[25,10,25,17],[26,1,26,5],[26,10,26,17],[16,10,16,17],[17,1,17,5],[18,1,18,5],[20,1,20,5],[20,10,20,17],[22,1,22,5],[83,1,83,17],[84,10,84,17],[82,10,82,17],[77,1,77,17],[80,1,80,17],[81,1,81,17],[82,1,82,5],[84,1,84,5],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[78,8,79,8],[78,9,79,9],[78,1,78,5],[78,10,78,17],[92,1,92,5],[92,10,92,17],[8,6,9,6],[8,7,9,7],[8,8,9,8],[89,1,89,5],[89,10,89,17],[90,1,90,5],[90,10,90,17],[91,1,91,5],[91,10,91,17],[86,1,86,17],[87,1,87,17],[88,1,88,5],[88,10,88,17],[85,1,85,2],[85,3,85,5],[85,10,85,17],[23,10,23,17],[24,1,24,5],[24,10,24,17],[25,1,25,5],[21,1,21,5],[21,10,21,17],[22,10,22,17],[23,1,23,5],[19,1,19,5],[32,1,32,5],[32,10,32,17],[44,1,44,5],[44,10,44,17],[34,1,34,5],[34,10,34,17],[35,1,35,5],[35,10,35,17],[36,1,36,5],[36,10,36,17],[45,1,45,5],[45,10,45,17],[27,1,27,5],[27,10,27,17],[28,1,28,5],[29,1,29,5],[30,1,30,5],[31,1,31,5],[31,10,31,17],[39,1,39,5],[40,1,40,5],[41,1,41,5],[42,1,42,5],[37,1,37,5],[37,10,37,17],[38,1,38,5],[38,10,38,17],[43,1,43,5],[43,10,43,17],[42,10,42,17],[56,1,56,5],[56,10,56,17],[57,1,57,5],[58,1,58,5],[59,1,59,5],[60,1,60,5],[60,10,60,17],[52,10,52,17],[53,1,53,5],[53,10,53,17],[54,1,54,5],[54,10,54,17],[55,1,55,5],[55,10,55,17],[72,1,72,5],[72,10,72,17],[75,1,75,5],[75,10,75,17],[62,10,62,17],[63,1,63,5],[63,10,63,17],[68,1,68,5],[68,10,68,17],[64,1,64,5],[64,10,64,17],[65,1,65,5],[65,10,65,17],[71,1,71,5],[71,10,71,17],[69,1,69,5],[69,10,69,17],[73,10,73,17],[74,1,74,17]]}
[]
[]
[null,"TYÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT KOHTEEN ERITYISPIIRTEET Vna 205/2009"]
[null,"Hanke:",null,null,null,"Osoite:"]
[null,"Hankenro:","282500XXX","Päiväys:",null,"Laatija:"]
[null,"Päivitetty:",null,"Päivittäjä:"]
[null,"Vaihe:"]
[]
[null,"UUDISRAKENTAMINEN",null,null,null,null,"ON\n","EI\n","EI TIETOA\n","EI MERKITYSTÄ\n"]
[null,"Vaarantekijän / riskin kuvaus",null,null,null,null,null,null,null,null,"Huomio, selvitys tai selvitystarve"]
[null,"1. RAKENNUSHANKKEEN OMINAISUUKSISTA, OLOSUHTEISTA JA LUONTEESTA AIHEUTUVAT VAARAT\n"]
[null,"1.1 Maaperä"]
[null,"Alueella on pehmeikköjä"]
[null,"Alueella on häiriöherkkiä maalajeja"]
[null,"Alueella on käsiteltyjä maalajeja"]
[null,"Alueella esiintyy paineellista pohjavettä"]
[null,"1.2 Pilaantuneet maa-alueet ja rakenteet"]
[null,"Alueella ja/tai rakenteissa todettu liuotinpäästöjä"]
[null,"Alueella ja/tai rakenteissa todettu öljypäästöjä"]
[null,"Alueella ja/tai rakenteissa todettu kyllästysainepäästöjä"]
[null,"Alueella ja/tai rakenteissa todettu myrkkypäästöjä"]
[null,"Alueella ja/tai rakenteissa todettu raskasmetalleja"]
[null,"1.3 Kallioperä"]
[null,"Kallioperässä todettu ruhjevyöhykkeitä"]
[null,"Kallioperä rikkonainen"]
[null,"1.4 Alueella olevat johdot, putkistot ja säiliöt"]
[null,"Sähkö, ulkovalaistus"]
[null,"Käyttö- ja jätevesijohdot ja -viemärit"]
[null,"Sade- ja hulevesiviemärit"]
[null,"Maakaasuputket"]
[null,"Muut kaasut ja nesteet"]
[null,"Paineelliset putket"]
[null,"Teollisuuslaitosten putket ja säiliöt"]
[null,"Käytöstä poistettuja putkia"]
[null,"Käytöstä poistettuja säiliöitä"]
[null,"1.5 Varottavat rakenteet ja laitteet"]
[null,"Muuntamotiloja"]
[null,"Pumppaamoita"]
[null,"Maanalaisia rakenteita"]
[null,"Maanalaiset tilat-/porakaivot jne."]
[null,"Voimalinjat tms."]
[null,"Sodanaikaiset pommit ja muut räjähteet"]
[null,"1.6 Lähialueen liikenne"]
[null,"Lähialueella koulu"]
[null,"Lähialueella päiväkoti"]
[null,"Lähialueella merkittäviä liike- ja asiakastiloja"]
[null,"Lähialueella muuta merkittävää liikennettä, mitä?"]
[null,"Alueeseen vaikuttavaa maantie- ja rautatieliikennettä"]
[null,"Alueeseen vaikuttavaa vesi-, tieto- ja ilmaliikennettä"]
[null,"1.7 Lähialueella tapahtuva poikkeuksellinen toiminta"]
[null,"Räjähdys- ja palovaarallista toimintaa"]
[null,"Poikkeuksellista kemikaalien käyttöä ja varastointia"]
[null,"Tärinää ja melua aiheuttavaa toimintaa"]
[null,"1.8 Lähialueen muiden kiinteistöjen vaikutus"]
[null,"Poikkeuksellinen henkilöliikenne"]
[null,"Kulkureitit (viralliset ja epäviralliset)"]
[null,"1.9 Kohteen ja/tai tilojen aikaisempi käyttö"]
[null,"Poikkeuksellista kemikaalien käyttöä"]
[null,"Terveydelle haitallisten aineiden käyttöä"]
[null,"Biologisia terveyshaittoja"]
[null,"Säteilylähteitä"]
[null,"1.10 Alkuperäiset suunnitelmat ja/tai muutossuunnitelmat"]
[null,"Ongelmalliseksi todetut rakenneratkaisut"]
[null,"Käytetyt ongelmamateriaalit (asbesti, lyijymaali…)"]
[null,"1.11 Tehdyt kuntoarviot ja -tutkimukset"]
[null,"Rakennettavuusselvitys"]
[null,"Asbestikartoitus"]
[null,"Mikrobitutkimus"]
[null,"Radon-tutkimus"]
[null,"Pilaantuneen maan tutkimukset"]
[null,"Kosteusvauriotutkimukset"]
[null,"Palovauriotutkimus"]
[null,"Kantavien rakenteiden tutkimus"]
[null,"Vaurioituneet rakenteet"]
[null,"2. MUUT SUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT TYÖTURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT RAKENNUTTAJAN TIEDOSSA OLEVAT ASIAT\n"]
[]
[]
[]
[null,"UUDISRAKENTAMINEN",null,null,null,null,"ON\n","EI\n","EI TIETOA\n","EI MERKITYSTÄ\n"]
[null,"Vaarantekijän / riskin kuvaus",null,null,null,null,null,null,null,null,"Huomio, selvitys tai selvitystarve"]
[null,"3. TYÖHÖN LIITTYVIÄ VAAROJA"]
[null,"3.1 Erityistä vaaraa sisältävät työt (Vna 205/2009 Liite 2) - nämä arvioitava aina"]
[]
[null,"3.2 Rakenneratkaisuihin liittyviä vaaroja "]
[]
[]
[null,"4. TYÖMAAHAN LIITTYVÄ TEOLLINEN TAI MUU TOIMINTA"]
[null,"(Teollinen toiminta lähellä, prosessit; tilojen rakennusaikainen käyttö; muu toiminta; herkät laitteet ja laitteistot; asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät; liikenne, liikennemuodot"]

{"sheet":"2. Riskikartta","index":2,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,4],[3,6,3,9],[3,11,3,14],[1,2,1,15]]}
[]
[null,null,"RISKIKARTTA"]
[]
[null,"1. RAKENNUSKOHTEESTA TAI TOTEUTUKSESTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT",null,null,null,null,"2. RAKENNUSALUEESTA / -PAIKASTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT",null,null,null,null,"3. YMPÄRISTÖSTÄ AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT"]
[null,"Koko, muoto, ainutkertaisuus",null,null,null,null,"Maaperätutkimusket, rakennettavuusselvitys",null,null,null,null,"Lähialueen liikenne (raide-, ilmaliikenne yms)"]
[null,"Työmaan johtamisen / yhteensovittamisen erityispiir. ",null,null,null,null,"Rakennusalueen aikaisemma täytöt",null,null,null,null,"Läheiset muut toiminnot ( päiväkodit, koulut)"]
[null,"Aikataulu, vaiheistus, ajankohta, työaikarajaukset",null,null,null,null,"Pohjaveden korkeus, paineellinen pohjavesi",null,null,null,null,"Asutuksen aiheuttamat ( kulkureiti, leikkipaikat)"]
[null,"Urakoitsijoiden määrä",null,null,null,null,"Maapohjan kantavuus, häiriintyneisyys",null,null,null,null,"Vesistön läheisyys"]
[null,"Töiden päällekkäisyys",null,null,null,null,"Alueella sijaitsevat / käytöstä poistetut ",null,null,null,null,"Pohjavesialue"]
[null,"Poikkeuksellisen vaattivat ratkaisut",null,null,null,null,"viemärit, kaivot, säiliöt",null,null,null,null,"Muu teollinen tai rakennustoiminta lähellä"]
[null,"Räjäytys- tai louhintatyöt",null,null,null,null,"Maanalaiset / -päälliset rakenteet, kuten ",null,null,null,null,"Herkät laitteet ja laitteistot"]
[null,"Tehdyt tutkimukset (haitta-aine, kosteus, kuntotut.)",null,null,null,null,"sähkö-, kaasu- ja putkilinjat",null,null,null,null,"Muut ympäristötekijät (tärinä, melu yms)"]
[null,"Materiaalivalinnat",null,null,null,null,"Rakennusalueen koko",null,null,null,null,"Läheiset rakennukset tai rakennelmat"]
[null,"Rakenneratkaisut",null,null,null,null,"Muu (sodanaikaiset pommit yms)",null,null,null,null,"Muut erityiset vaara- tai haittatekijät"]
[null,"Tilaratkaisut, korkeat huonetilat, pitkät jännevälit",null,null,null,null,"Kallioperän ruhjevyöhykkeet",null,null,null,null,"Muu…"]
[null,"Vaativuus",null,null,null,null,"Varastoalueet, kulkureitit, pysäköinti- ja"]
[null,"Nostotyöt, siirrot, haalaus",null,null,null,null,"lastausalueet"]
[null,"Elementtiasennus, tilaelementit, muottityöt",null,null,null,null,"Muu…"]
[null,"Purkutyöt, purettavat rakenteet"]
[null,"Työrajoitukset, työaikarajoitukset"]
[null,"Rakennusaikainen tilojen käyttö"]
[null,"Käyttöönotto (vaiheittain tms)",null,null,null,null,"4. TYÖHÖN LIITTYVIÄ VAAROJA"]
[null,"Muuntamotilat",null,null,null,null,"VNa 205/2009 liitteen 2 mukaisia erityistä"]
[null,"Talotekniikka, tekniset ratkaisut, koneet, laitteet",null,null,null,null,"vaaraa sisältäviä töitä (arvioitava aina)"]
[null,"Työolosuhteet; hapenpuute, melu, tärinä, kylmyys",null,null,null,null,"Rakenneratkaisuihin liittyvät vaarat"]
[null,"Vaaralliset jätteet"]
[null,"Työnaikainen sähköistys"]
[null,"Muu toiminta"]
[null,"Ergonomia, hankalat työasennot"]
[null,"Muu…"]

{"sheet":"3. Analyysilomake","index":3,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,3,52,5],[58,1,58,14],[57,1,57,2],[57,3,57,5],[57,7,57,14],[60,1,60,5],[40,1,40,14],[65,1,65,5],[65,7,65,14],[63,1,63,14],[62,7,62,14],[62,1,62,5],[49,3,49,5],[49,7,49,14],[56,3,56,5],[43,7,43,14],[45,7,45,14],[46,7,46,14],[68,1,68,14],[50,7,50,14],[51,7,51,14],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[45,3,45,5],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[53,7,53,14],[54,7,54,14],[44,7,44,14],[33,7,33,14],[42,7,42,14],[34,7,34,14],[35,7,35,14],[36,7,36,14],[37,7,37,14],[29,1,29,5],[31,1,31,5],[17,7,17,14],[33,1,33,5],[41,1,41,14],[32,1,32,5],[28,7,28,14],[29,7,29,14],[42,1,42,2],[34,1,34,5],[35,1,35,5],[36,1,36,5],[37,1,37,5],[21,1,21,5],[18,1,18,5],[28,1,28,5],[31,7,31,14],[26,7,26,14],[1,2,1,14],[8,1,8,5],[8,7,8,14],[8,6,9,6],[3,2,3,4],[3,6,3,14],[4,6,4,14],[6,2,6,4],[26,1,26,5],[2,1,2,14],[12,1,12,5],[19,1,19,5],[9,1,9,5],[7,1,7,14],[9,7,9,14],[12,7,12,14],[18,7,18,14],[22,1,22,5],[22,7,22,14],[13,1,13,5],[13,7,13,14],[10,1,10,14],[14,1,14,5],[14,7,14,14],[72,1,72,5],[73,1,73,5],[38,1,38,14],[70,7,70,14],[72,7,72,14],[73,7,73,14],[39,1,39,2],[39,3,39,5],[39,7,39,14],[47,7,47,14],[48,7,48,14],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[46,3,46,5],[47,3,47,5],[55,7,55,14],[56,7,56,14],[60,7,60,14],[51,3,51,5],[69,1,69,14],[43,3,43,5],[53,3,53,5],[54,3,54,5],[48,3,48,5],[11,1,11,14],[20,1,20,14],[27,1,27,5],[27,7,27,14],[19,7,19,14],[21,7,21,14],[71,1,71,5],[71,7,71,14],[23,1,23,5],[23,7,23,14],[30,1,30,14],[52,1,52,2],[44,3,44,5],[55,3,55,5],[50,3,50,5],[52,7,52,14],[17,1,17,5],[42,3,42,5],[15,1,15,5],[15,7,15,14],[70,1,70,5],[16,1,16,5],[16,7,16,14],[32,7,32,14]]}
[]
[]
[null,"RISKIKARTTAAN LIITTYVIEN VAAROJEN ANALYYSILOMAKE SUUNNITTELIJALLE"]
[null,"Hanke:",null,null,null,"Osoite:"]
[null,"Hankenro:","282500XXX","Päiväys:",null,"Suun-ala / Laatija:"]
[null,"Päivitetty:",null,"Päivittäjä:"]
[null,"Vaihe:"]
[]
[null,"UUDISRAKENTAMINEN",null,null,null,null,"Vaaratekijän\nluokka\n(1 - 2 - 3)\n","luokka 2 -> Mainitaan turvallisuusasiakirjassa\nluokka 3 -> Edellyttää lisätoimenpiteitä rakennuttajalta"]
[null,"Vaarantekijän / riskin kuvaus",null,null,null,null,null,"Toimenpiteen kuvaus / lisäystarve / erillinen työsuunnitelma"]
[null,"RAKENNUSKOHTEESTA, -PAIKASTA, TOTEUTUKSESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT\n(riskikarttaan merkatut asiat)"]
[null,"1 RAKENNUSKOHTEESTA TAI TOTEUTUKSESTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT\n(riskikarttaan merkatut asiat)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"2 RAKENNUSALUEESTA / -PAIKASTA AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT\n(riskikarttaan merkatut asiat)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3 YMPÄRISTÖSTÄ AIHEUTUVAT VAARATEKIJÄT\n(riskikarttaan merkatut asiat)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Vaaratekijä",null,"Kuvaus, kun kohteeseen tunnistettu",null,null,"Vaaratekijän luokka \n (2 - 3 - ei ole)","luokka 2 -> Mainitaan turvallisuusasiakirjassa\nluokka 3 -> Edellyttää lisätoimenpiteitä rakennuttajalta\nToimenpiteen kuvaus"]
[null,"4 TYÖHÖN LIITTYVIÄ VAAROJA"]
[null,"Erityistä vaaraa sisältävät työt (Vna 205/2009 Liite 2) - nämä arvioitava aina"]
[null,"Vaarana maansortuman alle hautautuminen"]
[null,"Vaarana maahan vajoaminen"]
[null,"Vaarana korkealta putoaminen"]
[null,"Altistuminen kemiallisille tai biologisille aineille, jotka muodostavat erityisen vaaran tai joihin liittyy määräaikainen terveyden seuranta (HUOM. Myös vesi- ja viemäriputkien korjaaminen putkittamalla tai sukittamalla)"]
[null,"Työssä käytetään ionisoivaa säteilyä"]
[null,"Työ suurjännitejohtojen ja -linjojen läheisyydessä  "]
[null,"Työntekijöiden hukkumisvaara"]
[null,"Kuiluissa, maanalaisissa rakennuskohteissa ja tunneleissa työskentely"]
[null,"Sukellusvälineiden käyttö"]
[null,"Painekammiossa tehtävät työt"]
[null,"Räjähdysaineiden käyttö"]
[null,"Raskaiden esivalmisteisten osien kokoamista tai purkamista"]
[null,"Rakenteiden, rakenneosien tai materiaalien purkutyö"]
[null,"Työt tie- ja katualueella  "]
[null,"Työt muilla liikenteeseen käytetyillä alueilla (vesi-, rautatie-, ilmaliikenne)"]
[null,"Asbestipurkutyöt"]
[null,"Rakenneratkaisuihin liittyvät vaarat"]
[]
[]
[]
[null,"Vaarantekijän / riskin kuvaus",null,null,null,null,"Vaaratekijän luokka \n (2 - 3 - ei ole)","luokka 2 -> Mainitaan turvallisuusasiakirjassa\nluokka 3 -> Edellyttää lisätoimenpiteitä rakennuttajalta\nToimenpiteen kuvaus"]
[null,"5 MUUT ERITYISET VAARA- JA HAITTATEKIJÄT, JOTKA EIVÄT SOVELLU EDELLISIIN KOHTIIN"]
[]
[]
[]
[]
[null,"6 TYÖMAAHAN LIITTYVÄ TEOLLINEN TAI MUU TOIMINTA"]
[null,"(Teollinen toiminta lähellä, prosessit; tilojen rakennusaikainen käyttö; muu toiminta; herkät laitteet ja laitteistot; asukkaat, asiakkaat, tilaajan henkilöstö, vuokralaiset, käyttäjät; liikenne, liikennemuodot"]